**DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP**

cid:3429520742_921075

***Chambre M2T avec fond : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unités***  
Corps de chambre en béton armé monobloc ou avec radier ou avec plafond séparé, certifié NF selon norme NFP 98-050-1, fabriqué en béton C35/45 selon norme européenne EN 206-1 décembre 2012.

Petits piédroits équipés d’un masque aux dimensions 540 x 520 mm. (EG, MX) ou 560 x 540(SN)  
Grands piédroits équipés d’un masque aux dimensions 310x150 mm. (EG, MX) aucun SN

La zone de couronnement en partie haute a pour objet de recevoir un dispositif de fermeture et permettre le blocage horizontal de celui-ci. Cette zone de couronnement a pour fonction de supporter le dispositif de fermeture et transmettre l’intégralité des charges au corps de la chambre. Ce dispositif de fermeture reçoit 5 tampons fonte ou acier galvanisé de 990x633 mm.

Le radier participe à la résistance de la chambre par la reprise des charges verticales et assure une fonction d’hygiène et de sécurité et évite les remontées de végétation.

**Equipements intérieurs**

La chambre M2T est équipée de :

* 4 supports verticaux en acier galvanisé (dispositifs permettant de supporter les câbles),
* 3 anneaux de tirage pour l’aide au déroulage et tirage des câbles
* 3 échelons et 1 crosse destinés à la descente dans la chambre
* 1 grille de puisard pour favoriser l’évacuation des eaux pluviales

**Résistance**Chambres classe T destinées à être placées sous trottoir ou parking voiture, à équiper de dispositifs de fermetures classe C250.

**Manutention**  
Manutention par 4 ancres de levage 5t ou 2.5t sur le corps ou le plafond ou 4 acicables 6,3t en partie haute extérieure de la chambre, et 4 anneaux Frameto 5t pour le radier selon les types de modèle.