**DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP**

cid:3429520742_921075

***Chambre EP Type Carré 1000X1000 SN avec fond : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unités***  
Corps de chambre recevant en partie haute un plafond tous deux en béton armé C35/45 selon norme européenne EN 206-1 décembre 2012.

- Equipé de 4 masques de 750x500 mm.

La zone de couronnement en partie haute a pour objet de recevoir un dispositif de fermeture et permettre le blocage horizontal de celui-ci. Cette zone de couronnement a pour fonction de supporter le dispositif de fermeture et transmettre l’intégralité des charges au corps de la chambre. Ce dispositif de fermeture reçoit 2 tampons fonte triangulés type K1C

Le radier participe à la résistance de la chambre par la reprise des charges verticales et assure une fonction d’hygiène et de sécurité et évite les remontées de végétation.

**Equipements intérieurs**Aucun

**Résistance**La classe de résistance de la chambre EP 1000X1000 SN est de D400 kN (sous chaussée / sous parking lourd)

**Manutention**  
Manutention par 3 anneaux type FRAMETO intégrés au radier pour le corps et 2 acicables de 1.2t pour le plafond.