**DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP**



***Chambre EP Type Carré 60X60 BT sans fond : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unités***
Corps de chambre en béton armé C35/45 monobloc selon norme européenne EN 206-1 décembre 2012.

- Equipé de 4 masques de 400x380 mm.

La zone de couronnement en partie haute a pour objet de recevoir un dispositif de fermeture et permettre le blocage horizontal de celui-ci. Cette zone de couronnement a pour fonction de supporter le dispositif de fermeture et transmettre l’intégralité des charges au corps de la chambre. Ce dispositif de fermeture reçoit 1 tampon acier galvanisé de 720x720mm.

**Equipements intérieurs**Aucun

**Résistance**La classe de résistance de la chambre EP 60X60 BT est de B125 kN (sous espaces verts/sous trottoirs) ou C250 kN (sous trottoir/sous parking voitures).

**Manutention**
Manutention par 2 ancres de levage 1.3t intégrées dans la feuillure.