**DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP**



***Chambre EP Type Rectangle 120X80 MX sans fond : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ unités***
Corps de chambre en béton armé C35/45 monobloc selon norme européenne EN 206-1 décembre 2012.

- Equipé de 2 masques de 310x250 mm.et 2 masques de 390x200

- Equipé de 2 cones d’évacuation D 150/120 sur le coté

La zone de couronnement en partie haute a pour objet de recevoir un dispositif de fermeture et permettre le blocage horizontal de celui-ci. Cette zone de couronnement a pour fonction de supporter le dispositif de fermeture et transmettre l’intégralité des charges au corps de la chambre. Ce dispositif de fermeture reçoit 2 tampons fonte de 880x640 mm.

Le radier participe à la résistance de la chambre par la reprise des charges verticales et assure une fonction d’hygiène et de sécurité et évite les remontées de végétation.

**Equipements intérieurs**Aucun

**Résistance**La classe de résistance de la chambre EP 120X80 MX est de D400 kN (sous chaussée / sous parking lourd)

**Manutention**
Manutention par 4 ancres de levage 1.3t