**DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP**



Massifs groupe 15

Mâts de 12 à 18 mètres\*

Descriptif

Massifs en béton C30/37 minimum équipé de 4 tiges en acier graissé et 8 écrous et rondelles en acier électro-zingué.

4 tiges D 32 M30 mm scellées au coulage

Entraxe des tiges 300 mm ou 400 mm

Massifs constitués de 2 échancrures permettant la remontée des fourreaux et du câble à l’intérieur du candélabre.

Manutention

2 ancres de levage scellé au coulage d’une capacité de 2.5 T ou 5 T selon modèles

\*La hauteur des mâts est donnée à titre indicatif, sans prise en compte des projecteurs, tout comme les correspondances de choix.

Rappel : seule l’entreprise est responsable de la vérification de la stabilité du massif sélectionné et des hypothèses de mise en œuvre.