**DESCRIPTIF TECHNIQUE POUR CCTP**

cid:3429520742_921075

Massifs groupe 2

Mâts de 3 à 4 mètres\*

Descriptif

Massifs en béton C30/37 minimum équipés de 4 tiges en acier graissé et 8 écrous et rondelles en acier électro-zingué.

Tiges D 18 mm scellées au coulage.

Entraxe des tiges 200 mm

Massifs constitués de 3 ou 4 échancrures permettant la remontée des fourreaux et du câble à l’intérieur du candélabre avec possibilité d’un bord droit selon le modèle.

Manutention

1 anneau de levage scellé au coulage

\*La hauteur des mâts est donnée à titre indicatif, sans prise en compte des projecteurs, tout comme les correspondances de choix.

Rappel : seule l’entreprise est responsable de la vérification de la stabilité du massif sélectionné et des hypothèses de mise en œuvre.